TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME 
Osobna zaštitna oprema
	REDNI BROJ
	NAZIV OSOBNE 

ZAŠTITNE OPREME
	OKVIRNI IZGLED OZO
	OPIS
	ISPUNJENJE

ZAHTJEVA PO NORMI

	1. 
	Naočale za zaštitu od UV zraka
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	Naočale su izrađene od polikarbonata. Leće su zatamnjene,  otporne na ogrebotine (K), sa zaštitom protiv zamagljivanja (N)  i visokom zaštitom od UV zraka. Onemogućavanje klizanja silikonskim osloncem za nos ili drugom tehnologijom.  Nužna je dobra bočna zaštita, te prianjanje uz lice.

NAMJENA:

Naočale se koriste za zaštitu očiju od mehaničkih opasnosti i ultraljubičastog zračenja.

Naočale su naročito pogodne za: rad s prijenosnom motornom kosilicom (ispod naglavnog štitnika sa zaštitnom mrežicom), postavljanje i uklanjanje privremene prometne regulacije, sakupljanje otpada i drugi poslovi koji se rade na otvorenom prostoru.
	HRN EN 166

HRN EN 172


	2. 
	Rukavice mehaničarske, uljeotporne
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	Rukavice s 5 odvojenih prstiju, vodootporne, izvrstan hvat kod doticaja s masnoćom, minimalne duljine od 24 cm, izrađene iz pletiva (debljina 13-15) sa premazom  od nitrila na dlanu i nadlanici te dodanim premazom od nitrilne pjene na dlanu i vrhovima prstiju. Manžeta pletena elastična. Spretnost prstiju: 5. Ergonomski dizajn. Veličina od 9-11.

NAMJENA:

Rukavice se koriste kod preciznih mehaničarskih radova za zaštitu ruku od onečišćenja uljem.
	HRN EN ISO 21420

HRN EN 388

razine svojstva minimalno:

4 za abraziju

1 za razrezivanje

2 za trganje

1 za probijanje 

X za razrezivanje ravnom oštricom 
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