TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Maske medicinske

Medicinska kirurška maska za lice treba biti izrađena od troslojnog ili četveroslojnog polipropilenskog flisa (PP) te filtera meltblown i mekane gumene trake za nošenje.
Maska treba imati certifikat po normi HRN EN 14683 ili mora imati Rješenje o upisu medicinskih proizvoda izdanu od Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode HALMED, odnosno jednakovrijedan dokument
Pakiranje: 50/1 (50 maski u kutijici) ili 10/1 (paket)





[bookmark: _GoBack]
