1. TEHNIČKI UVJETI

1.1 Grijač ulaznog ormara 
	Maksimalna širina
	 59,00mm 

	Maksimalna visina
	 140,00mm 

	Maksimalna dubina
	 61,00mm 

	Maksimalna  masa
	 0,34 kg 

	Priključak      
	 2x0,5mm2- L500mm

	Nazivni napon
	 230V-AC 

	Minimalna snaga grijanja
	 100W 

	Nazivni napon
	 230V-AC 

	IP stupanj zaštite (min.)
	 IP20 


1.2. Termostat za grijač ulaznog ormara

	Maksimalna širina
	  40,00mm 

	Maksimalna visina
	  80,00mm 

	Maksimalna dubina
	  40,00mm 

	Maksimalna masa
	  0,05kg 

	Nazivni napon


	  230V-AC

	Podešenje temperature


	  0° - 60° C 

	IP stupanj zaštite (min.)  
	  IP20 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Prilikom predaje dokumentacije za natječaj, potrebno je priložiti jedan ponuđeni grijač i  i jedan ponuđeni termostat, koji će biti vraćeni ponuditelju nakon odabira najpovoljnije ponude. Grijač ulaznog ormara mora imati mogućnost instalacije na šinu (šina za instalaciju automatskih osigurača) bez dodatnih radnji od strane naručitelja.
U...........................…..., .........................2020.









   Ponuditelj:

                                                                             

  ________________________ 

                                                                                   
   (žig i potpis ovlaštene osobe)
